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[bookmark: _Numd21e98][bookmark: _Refd21e98][bookmark: _Tocd21e98]西林瓶灌装加塞机 · 售前方案（POC）
本文件为楚天科技售前资料 POC 演示文档，基于楚天批准的产品目录 KGS 系列参数与 ishcondition 条件发布引擎生成。
标准配置 B：KGSL12 L 形灌装加塞机，12 灌装头 / 24 压塞头，金属泵，ORABS + IPC 称重 + CE 认证，面向欧盟客户。
所有参数与选配以最终技术协议为准；本 POC 文档用于验证“配置→条件过滤→出稿”链路。
[bookmark: _Numd21e111][bookmark: _Refd21e111][bookmark: _Tocd21e111]产品总览
西林瓶灌装加塞机用于无菌制剂西林瓶的灌装、加塞与转运，支持线性、L 形与双线布局。
KGSL12 L 形配置
KGSL12 采用 L 形壁板与单侧操作，12 灌装头 / 24 压塞头，输出 6000–24000 pcs/h，功能分区清晰，适合欧盟无菌要求。
[bookmark: _Numd21e125][bookmark: _Refd21e125][bookmark: _Tocd21e125]灌装系统
灌装系统采用伺服随动灌装，灌装针上下与前后运动由伺服控制；每头独立泵送，支持 CIP/SIP。
KGSL12 配置采用金属泵，12 个灌装头，适用 2–30 ml 西林瓶，输出 6000–24000 pcs/h。
实际灌装精度、装量范围与产能以最终技术协议和验证文件为准。
[bookmark: _Numd21e138][bookmark: _Refd21e138][bookmark: _Tocd21e138]加塞、隔离与清洗
加塞系统支持全塞/半塞，压塞头数随系列配置；12/10 灌装头系列为 24 压塞头，20 灌装头系列为 48 压塞头；隔离系统可选 ORABS 或隔离器。
ORABS + IPC + CIP/SIP
当前配置包含 ORABS、100% 在线称重（IPC）与 CIP/SIP，适合无菌制剂客户。
[bookmark: _Numd21e152][bookmark: _Refd21e152][bookmark: _Tocd21e152]合规与市场
法规声明以最终合同与技术协议为准；本 POC 仅用于演示条件内容隔离。
CE Declaration (EU)
This configuration includes CE certification and is intended for the EU market. The machine complies with the applicable EU machinery directive requirements.
[bookmark: _Numd21e166][bookmark: _Refd21e166][bookmark: _Tocd21e166]主要参数
数据版本
数据校验码：720FC4C6489C898D
公用工程
标准供电：380V/50Hz
参数说明
参数来自楚天批准的产品目录 KGS 系列（p.07–14）；正式项目以产品经理确认值与技术协议为准。
[bookmark: _Refd21e191][bookmark: _Tocd21e191][bookmark: _Numd21e191]Table 1: KGS 系列配置参数（keyref 动态注入）
	项目
	型号
	灌装头数
	压塞头数

	当前配置
	KGSL12
	12
	24


[bookmark: _Refd21e243][bookmark: _Tocd21e243][bookmark: _Numd21e243]Table 2: 性能与尺寸
	项目
	参数

	产能
	6000–24000 pcs/h

	功率 / 净重
	17 kW / 2000 kg

	外形尺寸
	4500×2500×1850 mm

	适用瓶规
	2–30 ml


[bookmark: _Numd21e305][bookmark: _Refd21e305][bookmark: _Tocd21e305]隔离系统
隔离系统用于保护无菌灌装区，降低人员干预与交叉污染风险。
ORABS
ORABS 为开放式限制进入屏障，配置钢化玻璃门与手套口，适合无菌制剂生产。
[bookmark: _Numd21e319][bookmark: _Refd21e319][bookmark: _Tocd21e319]CIP/SIP 清洗与灭菌
清洗与灭菌系统用于保证灌装管路、泵与针组的清洁状态。
CIP/SIP 配置
当前配置包含 CIP/SIP，支持在线清洗与在线灭菌；清洗覆盖率、温度分布与残留限值以验证文件为准。
[bookmark: _Numd21e333][bookmark: _Refd21e333][bookmark: _Tocd21e333]灌装精度与装量
灌装精度以装量偏差、重复性与在线称重结果衡量，目标值以技术协议与验证文件为准。
金属泵
金属泵适用于常规装量灌装，兼顾精度与耐用性；具体精度以规格书为准。
[bookmark: _Numd21e347][bookmark: _Refd21e347][bookmark: _Tocd21e347]加塞质量
加塞质量以压塞合格率、密封性与外观检验结果衡量。
IPC 在线称重
当前配置包含 100% 在线称重，可对灌装量与加塞前状态进行在线监控，并与压塞合格率检验联动。
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